{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":11,"sheets":["Formularz","WynikiFormularza","Monitory","Monitory_filtr","Kamery","Kamery_filtr","Akcesoria","Akcesoria_filtr","Monitory_cennik","Kamery_cennik","Akcesoria_cennik"],"not_rendered":{"charts":0,"images":62,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Formularz","index":0,"n_rows":24,"n_cols":17,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4],[11,0,11,4],[19,0,19,4]]}
["Konfigurator jednoabonetowych systemów wideodomofonowych"]
["Wybór monitora"]
[]
["Ilość monitorów ------------------------------",1]
["Przekątna ekranu ----------------------------",null,null,null,null,null,"CDV-35A","CDV-35A(DC)","CDV-35U BLUE","CDV-35U WHITE","CDV-35U(DC) BLUE","CDV-35U(DC) WHITE","CDV-43N","CDV-43Q","CDV-43Q(DC)","CDV-70AR3"]
["Rodzaj monitora -----------------------------"]
["Obsługa kamer CCTV ------------------------"]
["Funkcja otwierania bramy -----------------",null,null,null,null,null,"CDV-70K BLUE","CDV-70K WHITE","CDV-70K(DC) BLUE","CDV-70K(DC) WHITE","CDV-70KM BLUE","CDV-70KM WHITE","CDV-70KR3 BLUE","CDV-70P","CDV-70P(DC)","CDV-70U BLUE","CDV-70U WHITE"]
["Pamięć obrazów -----------------------------"]
["Zasilanie --------------------------------------"]
[null,null,null,null,null,null,"CDV-70U(DC) BLUE","CDV-70U(DC) WHITE","CDV-70UM BLUE","CDV-70UM WHITE","CDV-71AM","CDV-71BE","CDV-71UM WHITE","CMV-43A","CAV-71B","CDV-1020AE"]
["Wybór kamery"]
[]
["Ilość kamer -----------------------------------",1]
["Szerokość słupka ----------------------------",20,"cm",null,null,null,"DRC-4CHC","DRC-41UN","DRC-4CANS","DRC-4FC","DRC-4G","DRC-4CGN2","DRC-4CPN2","DRC-40KR2"]
["Rodzaj optyki --------------------------------"]
["Montaż ---------------------------------------"]
["Czytnik breloków ---------------------------"]
[]
["Dodatkowe opcje"]
[]
["Elektrozaczep -------------------------------"]
["Dodatkowe unifony (ilość) ---------------",0]
["Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe -"]

{"sheet":"WynikiFormularza","index":1,"n_rows":67,"n_cols":15,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Formuły do wyliczeń"]
["Wybór monitora"]
["Ilość monitorów",{"$f":"Formularz!B4","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["Przekątna ekranu",0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Rodzaj monitora",0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3]
["Obsługa kamer CCTV",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5]
["Funkcja otwierania bramy",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6]
["Pamięć obrazów",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7]
["Zasilanie",0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8]
[]
["Wybór kamery"]
["Ilość kamer",{"$f":"Formularz!B14","v":1},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9]
["Szerokość słupka(cm)",{"$f":"Formularz!B15","v":20},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10]
["Rodzaj optyki",0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11]
["Montaż",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12]
["Czytnik breloków",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13]
[]
["Dodatkowe opcje"]
["Elektrozaczep",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14]
["Dodatkowe unifony",{"$f":"Formularz!B23","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15]
["Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe",1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16]
[]
[]
[]
[]
[]
["Formuły do wyliczeń (zawężenia wyszukiwania):"]
[1,"if ilość <3",null,"then wszystkie monitory z listy"]
[null,"if ilość =3",null,"then wszystkie monitory z listy + moduł MD-WW2 (z akcesoriów)"]
[null,"if 3>ilość <21",null,"then (poz 1. CAV-71B x ilość\n             poz. 2 CDS-4CM (z akcesoriów) x1\nzaznaczone checkbox-y: 7\", Głośnomówiący, Słuchawkowy, 230V, Pamięć obrazów, pozostałe pola /checkboxy wyszarzone, wyszarzone pole \"Dodatkowe unifony\" z Dodatkowych opcji)"]
[null,"if ilość >20",null,"then komunikat: \"max. 20 monitorów w systemie jednoabonentowym\""]
[2,"zawężenie do cechy 3: Przekątna ekranu, jeżeli nie zaznaczone - wszystkie monitory z listy"]
[3,"zawężenie do cechy 4: Rodzaj monitora, jeżeli nie zaznaczone - wszystkie monitory z listy"]
[4,"if ilość <=2",null,"then wszystkie monitory z listy"]
[null,"if (2>ilość <=4 and (na liście jest CDV-71BE)",null,null,null,null,"then (poz 1. CDV-71BE x ilość\n             zaznaczone checkbox-y: 7\", Słuchawkowy, 230V, Pamięć obrazów, pozostałe pola /checkboxy wyszarzone)"]
[null,"if (ilość =3 and (na liście nie ma CDV-71BE)",null,null,null,null,"then (poz+1. MD-KAM2 (z akcesoriów) x1\n            poz+2. RF-1A (z akcesoriów x1) "]
[null,"if (ilość =4 and (na liście nie ma CDV-71BE)",null,null,null,null,"then (poz+1. MD-KAM4 (z akcesoriów) x1\n            poz+2. RF-1A (z akcesoriów x1) "]
[null,"if ilość >4",null,null,null,null,"then (poz+1  MD-KAM4 (z akcesoriów)\n            poz+2. RF-1A (z akcesoriów x1) "]
[null,null,null,null,null,null,"w ilości: ","MD-KAM4",null,"funkcja z excela ZAOKR.GÓRA(ilość/4,0)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"RF-1A",null,"funkcja z excela ZAOKR.GÓRA((ilość MD-KAM4+MD-KAM2)/4,0)"]
[5,"zawężenie do cechy 6: Obsługa kamer CCTV, jeżeli nie zaznaczone - wszystkie monitory z listy"]
[6,"if false",null,"then wszystkie monitory z listy"]
[null,"if True & cecha 7 = Tak",null,null,null,"then (poz+1. = kamera DRC-40KR2 x ilość kamer\n           komunikat: \"Sterowanie jedną bramą\")"]
[null,"if True & cecha 7 = Opcja",null,null,null,"then (poz+1. = MD-RA1 (z akcesoriów) \n           komunikat: \"Sterowanie jedną bramą\")"]
[7,"zawężenie do cechy 8: Pamięć orazów, jeżeli nie zaznaczone - wszystkie monitory z listy",null,"then wszystkie monitory z listy"]
[8,"zawężenie do cechy 9: Zasilanie, jeżeli nie zaznaczone - wszystkie monitory z listy"]
[null,"if (24VDC) then (poz+1. RF-2A x (ZAOKR.GÓRA(ilość_monitorów/2;0))"]
[9,"if ilość <=2",null,"poz+1. domyślna kamera z listy x ilość"]
[null,"if (2>ilość <=4 and (na liście jest CDV-71BE lub CAV-71B)",null,null,null,null,"then (poz 1. CDV-71BE x ilość\n             zaznaczone checkbox-y: 7\", Słuchawkowy, 230V, Pamięć obrazów, pozostałe pola /checkboxy wyszarzone)"]
[null,"if (ilość =3 and (na liście nie ma CDV-71BE lub CAV-71B)",null,null,null,null,"then (poz+1. MD-KAM2 (z akcesoriów) x1\n            poz+2. RF-1A (z akcesoriów x1) "]
[null,"if (ilość =4 and (na liście nie ma CDV-71BE lub CAV-71B)",null,null,null,null,"then (poz+1. MD-KAM4 (z akcesoriów) x1\n            poz+2. RF-1A (z akcesoriów x1) "]
[null,"if ilość >4",null,null,null,null,"then (poz+1  MD-KAM4 (z akcesoriów)\n            poz+2. RF-1A (z akcesoriów x1) "]
[null,null,null,null,null,null,"w ilości: ","MD-KAM4",null,"funkcja z excela ZAOKR.GÓRA(ilość/4,0)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"RF-1A",null,"funkcja z excela ZAOKR.GÓRA((ilość MD-KAM4+MD-KAM2)/4,0)"]
[10,"zawężenie do cechy kamer 3: szerokość kamery <= wpisana liczba"]
[11,"zawężenie do cechy kamer 4: rodzaj optyki <= wpisana liczba"]
[12,"if (Podtynkowy and cecha5 <> Nie)",null,null,null,"then poz+1. kamera\npoz+2. Akcesorium o kodzie z cechy 5"]
[null,"if Natynkowy",null,null,null,"if cecha 6 wybranej kamery <>Tak then poz+1. kamera\npoz+2. Akcesorium o kodzie z cechy 6"]
[13,"if True",null,"then (poz+1. DRC-4CHC/RFID x ilość kamer\nzaznaczone checkbox-y: Montaż natynkowy, optyka widoczna, Pole szerokość słupka zmienione na \"min. 11,6cm\", pozostałe pola /checkboxy wyszarzone)"]
[14,"if True",null,"then (poz+1. ES-S12AC/DC (z akcesoriów x ilość kamer\n            poz+2. DE-06-12WL (z akcesoriów x ilość kamer)\n"]
[15,"if 0<ilość<3",null,"then (poz+1. DP-4VHP (z akcesoriów) x ilość\n"]
[null,"if ilość >=3",null,"komunikat: \"zalecamy max 2 unifony w systemie\""]
[16,"if True",null,"then (poz+1. MD-ZK12 x ilość kamer\n            poz+2.   MD-ZM12 x ilość monitorów"]
[]
[]
[null,"Jeżeli na filtowanych listach znajduje się kilka pozycji - przepisać do zestawienia pozycję z polem \"Default\" o najniższej wartości"]
[null,"Jeżeli w wynikach filtrowania nie ma produktów - komunikat \" konfigurator nie obsługuje podanych założeń - prosimy o kontakt z działem technicznym firmy GDE POLSKA - tel. 12 256 50 35 w.2 lub mailto: techniczny@gde.pl\")"]

{"sheet":"Monitory","index":2,"n_rows":34,"n_cols":13,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["Symbol","Nazwa","Przekątna ekranu","Rodzaj monitora","Ilość obsługiwanych wejść","Obsługa kamer CCTV","Funkcja otwierania bramy","Pamięć obrazów","Zasilanie","Default","Link","Link foto","licznik"]
["CDV-35A","MONITOR CDV-35A","3,5\"","Słuchawkowy",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",1,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4289-Monitor_CDV-35A.html","http://www.gde.pl/files/objects/4289/154/cdv-35a.jpg",1]
["CDV-35A(DC)","MONITOR CDV-35A(DC)","3,5\"","Słuchawkowy",2,"Opcja","Opcja","Nie","24V DC",2,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/5205-Monitor_CDV-35A(DC).html","http://www.gde.pl/files/objects/5205/154/cdv-35a.jpg",1]
["CDV-35U BLUE","MONITOR CDV-35U BLUE","3,5\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",3,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4368-Monitor_CDV-35U_blue.html","http://www.gde.pl/files/objects/4368/154/cdv-35u(2).jpg",1]
["CDV-35U WHITE","MONITOR CDV-35U WHITE","3,5\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",4,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4815-Monitor_CDV-35U_white.html","http://www.gde.pl/files/objects/4815/154/CDV-35U white.jpg",1]
["CDV-35U(DC) BLUE","MONITOR CDV-35U(DC) BLUE","3,5\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","24V DC",5,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/5075-Monitor_CDV-35U(DC)_blue.html","http://www.gde.pl/files/objects/5075/154/cdv-35u(2).jpg",1]
["CDV-35U(DC) WHITE","MONITOR CDV-35U(DC) WHITE","3,5\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","24V DC",6,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/5076-Monitor_CDV-35U(DC)_white.html","http://www.gde.pl/files/objects/5076/154/CDV-35U white.jpg",1]
["CDV-43N","MONITOR CDV-43N","4,3\"","Słuchawkowy",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",7,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4661-Monitor_CDV-43N.html","http://www.gde.pl/files/objects/4661/154/CDV-43N.jpg",1]
["CDV-43Q","MONITOR CDV-43Q","4,3\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",9,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4697-Monitor_CDV-43Q.html","http://www.gde.pl/files/objects/4697/154/CDV_40Q_image.jpg",1]
["CDV-43Q(DC)","MONITOR CDV-43Q(DC)","4,3\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","24V DC",10,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4758-Monitor_CDV-43Q(DC).html","http://www.gde.pl/files/objects/4758/154/CDV_40Q_image.jpg",1]
["CDV-70AR3","MONITOR CDV-70AR3","7\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Tak","Nie","230V",11,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/5377-Monitor_CDV-70AR3.html","http://www.gde.pl/files/objects/5377/154/CDV-70AR3.jpg",1]
["CDV-70K BLUE","MONITOR CDV-70K BLUE","7\"","Słuchawkowy",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",12,null,null,1]
["CDV-70K WHITE","MONITOR CDV-70K WHITE","7\"","Słuchawkowy",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",13,null,null,1]
["CDV-70K(DC) BLUE","MONITOR CDV-70K(DC) BLUE","7\"","Słuchawkowy",2,"Opcja","Opcja","Nie","24V DC",14,null,null,1]
["CDV-70K(DC) WHITE","MONITOR CDV-70K(DC) WHITE","7\"","Słuchawkowy",2,"Opcja","Opcja","Nie","24V DC",15,null,null,1]
["CDV-70KM BLUE","MONITOR CDV-70KM blue","7\"","Słuchawkowy",2,"Tak","Opcja","Tak","230V",16,null,null,1]
["CDV-70KM WHITE","MONITOR CDV-70KM white","7\"","Słuchawkowy",2,"Tak","Opcja","Tak","230V",17,null,null,1]
["CDV-70KR3 BLUE","MONITOR CDV-70KR3 blue","7\"","Słuchawkowy",2,"Opcja","Tak","Nie","230V",18,null,null,1]
["CDV-70P","MONITOR CDV 70P","7\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",23,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4369-Monitor_CDV-70P.html","http://www.gde.pl/files/objects/4369/154/cdv-70p.jpg",1]
["CDV-70P(DC)","MONITOR CDV 70P(DC)","7\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","24V DC",24,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4476-Monitor_CDV-70P(DC).html","http://www.gde.pl/files/objects/4476/154/cdv-70p.jpg",1]
["CDV-70U BLUE","MONITOR CDV-70U BLUE","7\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",25,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4370-Monitor_CDV-70U_blue.html","http://www.gde.pl/files/objects/4370/154/cdv-70u.jpg",1]
["CDV-70U WHITE","MONITOR CDV-70U WHITE","7\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",26,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4817-Monitor_CDV-70U_white.html","http://www.gde.pl/files/objects/4817/154/CDV-70U white.jpg",1]
["CDV-70U(DC) BLUE","MONITOR CDV-70U(DC) BLUE","7\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","24V DC",27,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4475-Monitor_CDV-70U(DC)_blue.html","http://www.gde.pl/files/objects/4475/154/cdv-70u.jpg",1]
["CDV-70U(DC) WHITE","MONITOR CDV-70U(DC) WHITE","7\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","24V DC",28,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4818-Monitor_CDV-70U(DC)_white.html","http://www.gde.pl/files/objects/4818/154/CDV-70U white.jpg",1]
["CDV-70UM BLUE","MONITOR CDV-70UM BLUE","7\"","Głośnomówiący",2,"Tak","Opcja","Tak","230V",29,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4477-Monitor_CDV-70UM_blue.html","http://www.gde.pl/files/objects/4477/154/cdv-70um.jpg",1]
["CDV-70UM WHITE","MONITOR CDV-70UM WHITE","7\"","Głośnomówiący",2,"Tak","Opcja","Tak","230V",30,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4899-Monitor_CDV-70UM_white.html","http://www.gde.pl/files/objects/4899/154/CDV-70U(WHITE).jpg",1]
["CDV-71AM","MONITOR CDV-71AM","7\"","Głośnomówiący",2,"Tak","Opcja","Tak","230V",33,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/611-Monitor_CDV-71AM.html","http://www.gde.pl/files/objects/611/154/cdv-71am-3.jpg",1]
["CDV-71BE","MONITOR KOLOROWY CDV-71BE","7\"","Słuchawkowy",4,"Opcja","Opcja","Tak","230V",35,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/608-Monitor_CDV-71BE.html","http://www.gde.pl/files/objects/608/154/CDV_71BE_image.jpg",1]
["CDV-71UM WHITE","MONITOR CDV-71UM WHITE","7\"","Głośnomówiący",2,"Tak","Opcja","Tak","230V",36,null,null,1]
["CMV-43A","MONITOR CMV-43A","4,3\"","Słuchawkowy",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",37,null,null,1]
["CAV-71B","MONITOR CAV-71B","7\"",null,4,null,null,null,null,null,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/System_interkomowy/616-Monitor_CAV-71B.html","http://www.gde.pl/files/objects/616/154/166.jpg",1]
["CDV-1020AE","MONITOR CDV-1020AE","10,2\"","Głośnomówiący",2,"Tak","Opcja","Tak","230V",38,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4059-Monitor_CDV-1020AE.html","http://www.gde.pl/files/objects/4059/154/CDV_1020AE_image.jpg",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,M3:M33)","v":31}]

{"sheet":"Monitory_filtr","index":3,"n_rows":33,"n_cols":13,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Symbol","Nazwa","Przekątna ekranu","Rodzaj monitora","Ilość obsługiwanych wejść","Obsługa kamer CCTV","Funkcja otwierania bramy","Pamięć obrazów","Zasilanie","Default","Link","Link foto","licznik"]
["CDV-35A","MONITOR CDV-35A","3,5\"","Słuchawkowy",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",1,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4289-Monitor_CDV-35A.html","http://www.gde.pl/files/objects/4289/154/cdv-35a.jpg",1]
["CDV-35A(DC)","MONITOR CDV-35A(DC)","3,5\"","Słuchawkowy",2,"Opcja","Opcja","Nie","24V DC",2,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/5205-Monitor_CDV-35A(DC).html","http://www.gde.pl/files/objects/5205/154/cdv-35a.jpg",1]
["CDV-35U BLUE","MONITOR CDV-35U BLUE","3,5\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",3,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4368-Monitor_CDV-35U_blue.html","http://www.gde.pl/files/objects/4368/154/cdv-35u(2).jpg",1]
["CDV-35U WHITE","MONITOR CDV-35U WHITE","3,5\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",4,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4815-Monitor_CDV-35U_white.html","http://www.gde.pl/files/objects/4815/154/CDV-35U white.jpg",1]
["CDV-35U(DC) BLUE","MONITOR CDV-35U(DC) BLUE","3,5\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","24V DC",5,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/5075-Monitor_CDV-35U(DC)_blue.html","http://www.gde.pl/files/objects/5075/154/cdv-35u(2).jpg",1]
["CDV-35U(DC) WHITE","MONITOR CDV-35U(DC) WHITE","3,5\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","24V DC",6,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/5076-Monitor_CDV-35U(DC)_white.html","http://www.gde.pl/files/objects/5076/154/CDV-35U white.jpg",1]
["CDV-43N","MONITOR CDV-43N","4,3\"","Słuchawkowy",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",7,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4661-Monitor_CDV-43N.html","http://www.gde.pl/files/objects/4661/154/CDV-43N.jpg",1]
["CDV-43Q","MONITOR CDV-43Q","4,3\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",9,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4697-Monitor_CDV-43Q.html","http://www.gde.pl/files/objects/4697/154/CDV_40Q_image.jpg",1]
["CDV-43Q(DC)","MONITOR CDV-43Q(DC)","4,3\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","24V DC",10,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4758-Monitor_CDV-43Q(DC).html","http://www.gde.pl/files/objects/4758/154/CDV_40Q_image.jpg",1]
["CDV-70AR3","MONITOR CDV-70AR3","7\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Tak","Nie","230V",11,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/5377-Monitor_CDV-70AR3.html","http://www.gde.pl/files/objects/5377/154/CDV-70AR3.jpg",1]
["CDV-70K BLUE","MONITOR CDV-70K BLUE","7\"","Słuchawkowy",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",12,null,null,1]
["CDV-70K WHITE","MONITOR CDV-70K WHITE","7\"","Słuchawkowy",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",13,null,null,1]
["CDV-70K(DC) BLUE","MONITOR CDV-70K(DC) BLUE","7\"","Słuchawkowy",2,"Opcja","Opcja","Nie","24V DC",14,null,null,1]
["CDV-70K(DC) WHITE","MONITOR CDV-70K(DC) WHITE","7\"","Słuchawkowy",2,"Opcja","Opcja","Nie","24V DC",15,null,null,1]
["CDV-70KM BLUE","MONITOR CDV-70KM blue","7\"","Słuchawkowy",2,"Tak","Opcja","Tak","230V",16,null,null,1]
["CDV-70KM WHITE","MONITOR CDV-70KM white","7\"","Słuchawkowy",2,"Tak","Opcja","Tak","230V",17,null,null,1]
["CDV-70KR3 BLUE","MONITOR CDV-70KR3 blue","7\"","Słuchawkowy",2,"Opcja","Tak","Nie","230V",18,null,null,1]
["CDV-70P","MONITOR CDV 70P","7\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",23,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4369-Monitor_CDV-70P.html","http://www.gde.pl/files/objects/4369/154/cdv-70p.jpg",1]
["CDV-70P(DC)","MONITOR CDV 70P(DC)","7\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","24V DC",24,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4476-Monitor_CDV-70P(DC).html","http://www.gde.pl/files/objects/4476/154/cdv-70p.jpg",1]
["CDV-70U BLUE","MONITOR CDV-70U BLUE","7\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",25,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4370-Monitor_CDV-70U_blue.html","http://www.gde.pl/files/objects/4370/154/cdv-70u.jpg",1]
["CDV-70U WHITE","MONITOR CDV-70U WHITE","7\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",26,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4817-Monitor_CDV-70U_white.html","http://www.gde.pl/files/objects/4817/154/CDV-70U white.jpg",1]
["CDV-70U(DC) BLUE","MONITOR CDV-70U(DC) BLUE","7\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","24V DC",27,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4475-Monitor_CDV-70U(DC)_blue.html","http://www.gde.pl/files/objects/4475/154/cdv-70u.jpg",1]
["CDV-70U(DC) WHITE","MONITOR CDV-70U(DC) WHITE","7\"","Głośnomówiący",2,"Opcja","Opcja","Nie","24V DC",28,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4818-Monitor_CDV-70U(DC)_white.html","http://www.gde.pl/files/objects/4818/154/CDV-70U white.jpg",1]
["CDV-70UM BLUE","MONITOR CDV-70UM BLUE","7\"","Głośnomówiący",2,"Tak","Opcja","Tak","230V",29,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4477-Monitor_CDV-70UM_blue.html","http://www.gde.pl/files/objects/4477/154/cdv-70um.jpg",1]
["CDV-70UM WHITE","MONITOR CDV-70UM WHITE","7\"","Głośnomówiący",2,"Tak","Opcja","Tak","230V",30,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4899-Monitor_CDV-70UM_white.html","http://www.gde.pl/files/objects/4899/154/CDV-70U(WHITE).jpg",1]
["CDV-71AM","MONITOR CDV-71AM","7\"","Głośnomówiący",2,"Tak","Opcja","Tak","230V",33,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/611-Monitor_CDV-71AM.html","http://www.gde.pl/files/objects/611/154/cdv-71am-3.jpg",1]
["CDV-71BE","MONITOR KOLOROWY CDV-71BE","7\"","Słuchawkowy",4,"Opcja","Opcja","Tak","230V",35,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/608-Monitor_CDV-71BE.html","http://www.gde.pl/files/objects/608/154/CDV_71BE_image.jpg",1]
["CDV-71UM WHITE","MONITOR CDV-71UM WHITE","7\"","Głośnomówiący",2,"Tak","Opcja","Tak","230V",36,null,null,1]
["CMV-43A","MONITOR CMV-43A","4,3\"","Słuchawkowy",2,"Opcja","Opcja","Nie","230V",37,null,null,1]
["CAV-71B","MONITOR CAV-71B","7\"",null,4,null,null,null,null,null,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/System_interkomowy/616-Monitor_CAV-71B.html","http://www.gde.pl/files/objects/616/154/166.jpg",1]
["CDV-1020AE","MONITOR CDV-1020AE","10,2\"","Głośnomówiący",2,"Tak","Opcja","Tak","230V",38,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Monitory_kolorowe/4059-Monitor_CDV-1020AE.html","http://www.gde.pl/files/objects/4059/154/CDV_1020AE_image.jpg",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,M2:M32)","v":31}]

{"sheet":"Kamery","index":4,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Symbol","Nazwa","Szerokość kamery(cm)","Rodzaj optyki","Montaż","Montaż natynkowy","Czytnik breloków","Default","Link","Link foto","Licznik"]
["DRC-4CHC","KAMERA DRC-4CHC",11.6,"widoczna","Natynkowy","Tak","Nie",1,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Stacje_bramowe_(kolor)/4546-Kamera_DRC-4CHC.html","http://www.gde.pl/files/objects/4546/154/DRC-4CH main product .jpg",1]
["DRC-4CHC/RFID","KAMERA DRC-4CHC / RFID",11.6,"widoczna","Natynkowy","Tak","Tak",2,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Stacje_bramowe_(kolor)/4618-Kamera_DRC-4CHC%2FRFID.html","http://www.gde.pl/files/objects/4618/154/DRC-4CHC - RFID.jpg",1]
["DRC-41UN","KAMERA DRC 41UN",13,"widoczna","Podtynkowy","OS-8N","Nie",3,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Stacje_bramowe_(kolor)/4703-Kamera_DRC-41UN.html","http://www.gde.pl/files/objects/4703/154/DRC-41UN.jpg",1]
["DRC-4CANS","KAMERA DRC 4CANS PAL",12.4,"widoczna","Podtynkowy","OS-1N","Nie",4,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Stacje_bramowe_(kolor)/623-Kamera_DRC-4CANs.html","http://www.gde.pl/files/objects/623/154/94.jpg",1]
["DRC-4FC","KAMERA DRC-4FC",12.4,"widoczna","Podtynkowy","OS-5N","Nie",5,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Stacje_bramowe_(kolor)/4292-Kamera_DRC-4FC.html","http://www.gde.pl/files/objects/4292/154/DRC-4FC.jpg",1]
["DRC-4G","KAMERA DRC 4G",10.1,"widoczna","Natynkowy","Tak","Nie",6,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Stacje_bramowe_(kolor)/4498-Kamera_DRC-4G.html","http://www.gde.pl/files/objects/4498/154/DRC-4G.jpg",1]
["DRC-4CGN2","KAMERA DRC-4CGN2",8.6999999999999993,"ukryta (pin-hole)","Natynkowy","Tak","Nie",7,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Stacje_bramowe_(kolor)/4698-Kamera_DRC-4CGN2.html","http://www.gde.pl/files/objects/4698/154/DRC-4CGN2.jpg",1]
["DRC-4CPN2","KAMERA DRC-4CPN2",5,"ukryta (pin-hole)","Natynkowy","Tak","Nie",8,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Stacje_bramowe_(kolor)/4699-Kamera_DRC-4CPN2.html","http://www.gde.pl/files/objects/4699/154/DRC-4CPN2.jpg",1]
["DRC-40KR2","KAMERA DRC-40KR2",9.6,"widoczna","Natynkowy","Tak","Nie",10,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Stacje_bramowe_(kolor)/5376-Kamera_DRC-40KR2.html","http://www.gde.pl/files/objects/5376/154/DRC-40KR2.jpg",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,K3:K11)","v":8}]

{"sheet":"Kamery_filtr","index":5,"n_rows":10,"n_cols":11,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Symbol","Nazwa","Szerokość kamery(cm)","Rodzaj optyki","Montaż","Montaż natynkowy","Czytnik breloków","Default","Link","Link foto","Licznik"]
["DRC-4CHC","KAMERA DRC-4CHC",11.6,"widoczna","Natynkowy","Tak","Nie",1,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Stacje_bramowe_(kolor)/4546-Kamera_DRC-4CHC.html","http://www.gde.pl/files/objects/4546/154/DRC-4CH main product .jpg",1]
["DRC-41UN","KAMERA DRC 41UN",13,"widoczna","Podtynkowy","OS-8N","Nie",3,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Stacje_bramowe_(kolor)/4703-Kamera_DRC-41UN.html","http://www.gde.pl/files/objects/4703/154/DRC-41UN.jpg",1]
["DRC-4CANS","KAMERA DRC 4CANS PAL",12.4,"widoczna","Podtynkowy","OS-1N","Nie",4,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Stacje_bramowe_(kolor)/623-Kamera_DRC-4CANs.html","http://www.gde.pl/files/objects/623/154/94.jpg",1]
["DRC-4FC","KAMERA DRC-4FC",12.4,"widoczna","Podtynkowy","OS-5N","Nie",5,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Stacje_bramowe_(kolor)/4292-Kamera_DRC-4FC.html","http://www.gde.pl/files/objects/4292/154/DRC-4FC.jpg",1]
["DRC-4G","KAMERA DRC 4G",10.1,"widoczna","Natynkowy","Tak","Nie",6,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Stacje_bramowe_(kolor)/4498-Kamera_DRC-4G.html","http://www.gde.pl/files/objects/4498/154/DRC-4G.jpg",1]
["DRC-4CGN2","KAMERA DRC-4CGN2",8.6999999999999993,"ukryta (pin-hole)","Natynkowy","Tak","Nie",7,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Stacje_bramowe_(kolor)/4698-Kamera_DRC-4CGN2.html","http://www.gde.pl/files/objects/4698/154/DRC-4CGN2.jpg",1]
["DRC-4CPN2","KAMERA DRC-4CPN2",5,"ukryta (pin-hole)","Natynkowy","Tak","Nie",8,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Stacje_bramowe_(kolor)/4699-Kamera_DRC-4CPN2.html","http://www.gde.pl/files/objects/4699/154/DRC-4CPN2.jpg",1]
["DRC-40KR2","KAMERA DRC-40KR2",9.6,"widoczna","Natynkowy","Tak","Nie",10,"http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/Stacje_bramowe_(kolor)/5376-Kamera_DRC-40KR2.html","http://www.gde.pl/files/objects/5376/154/DRC-40KR2.jpg",1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8]

{"sheet":"Akcesoria","index":6,"n_rows":22,"n_cols":5,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[1,2,3,4,5]
["Symbol","Nazwa","Link","Link foto","Licznik"]
["ES-S12AC/DC","ELEKTROZACZEP SYMETRYCZNY 12V","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Zabezpieczenia_elektromechaniczne/Elektrozaczepy/774-Elektrozaczep_ES-S12AC%2FDC.html","http://www.gde.pl/files/objects/774/154/242.jpg",1]
["DE-06-12WL","ZASILACZ DE-06-12WL","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Zabezpieczenia_elektromechaniczne/Akcesoria/840-Zasilacz_DE-06-12WL.html","http://www.gde.pl/files/objects/840/154/297.jpg",1]
["DP-4VHP","UNIFON DP 4VHP White","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Unifony/4070-Unifon_DP-4VHP.html","http://www.gde.pl/files/objects/4070/154/dp4vhp.jpg",1]
["MD-KAM2","MD-KAM2","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Moduły_dodatkowe/4032-Moduł_przekaźnika_MD-KAM2.html","http://www.gde.pl/files/objects/4032/154/puszka md-kam2_4.jpg",1]
["MD-KAM4","MD-KAM4","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Moduły_dodatkowe/4624-Moduł_przekaźnika_MD-KAM4.html","http://www.gde.pl/files/objects/4624/154/moduł.jpg",1]
["MD-RA-1","MODUŁ MD-RA-1","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Moduły_dodatkowe/4623-Moduł_przekaźnika_MD-RA-1.html","http://www.gde.pl/files/objects/4623/154/MD-RA puszka.jpg",1]
["MD-RA-4","MODUL MD-RA-4","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Moduły_dodatkowe/4033-Moduł_przekaźnika_MD-RA-4.html","http://www.gde.pl/files/objects/4033/154/MD-RA puszka.jpg",1]
["MD-WW2","MODUŁ MD-WW2","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Moduły_dodatkowe/4968-Moduł_aktywnego_rozgałęźnika_wideo_MD-WW2.html","http://www.gde.pl/files/objects/4968/154/obudowa.jpg",1]
["MD-ZK12","MODUŁ ZABEZPIECZENIA KAMERY MD-ZK12","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Moduły_dodatkowe/4182-Moduł_zabezpieczenia_kamery_MD-ZK12.html","http://www.gde.pl/files/objects/4182/154/MD-ZK12.jpg",1]
["MD-ZM12","MODUŁ ZABEZPIECZENIA MONITORA MD-ZM12","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Moduły_dodatkowe/601-Moduł_zabezpieczenia_monitora_MD-ZM12.html","http://www.gde.pl/files/objects/601/154/MD-ZM12.jpg",1]
["OS-1NS","OSŁONA OS-1ns NATYNKOWA","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Osłony_|_daszki/704-Osłona_OS-1ns.html","http://www.gde.pl/files/objects/704/154/os-1ns.jpg",1]
["OS-1PS","OSŁONA OS-1ps PODTYNKOWA","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Osłony_|_daszki/693-Osłona_OS-1ps.html","http://www.gde.pl/files/objects/693/154/os-1ps.jpg",1]
["OS-5N","OSŁONA OS-5n NATYNKOWA","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Osłony_|_daszki/4722-Osłona_OS-5n.html","http://www.gde.pl/files/objects/4722/154/os-1ns.jpg",1]
["OS-5P","OSŁONA OS-5p PODTYNKOWA","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Osłony_|_daszki/4723-Osłona_OS-5p.html","http://www.gde.pl/files/objects/4723/154/os-1ps.jpg",1]
["OS-8N","OSŁONA OS-8n NATYNKOWA","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Osłony_|_daszki/4827-Osłona_OS-8n.html","http://www.gde.pl/files/objects/4827/154/OS-8n.jpg",1]
["OS-8P","OSŁONA OS-8p PODTYNKOWA","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Osłony_|_daszki/4828-Osłona_OS-8p.html","http://www.gde.pl/files/objects/4828/154/OS-8p.jpg",1]
["RF-1A","ZASILACZ RF 1A","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Domofony_COMMAX/Wieloabonentowe/Zasilacze/689-Zasilacz_RF-1A.html","http://www.gde.pl/files/objects/689/154/139.jpg",1]
["RF-2A","ZASILACZ RF 2A","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Wieloabonentowe/Zasilacze/687-Zasilacz_RF-2A.html","http://www.gde.pl/files/objects/687/154/140.jpg",1]
["CDS-4CM","CENTRALA SYSTEMOWA CDS 4CM","http://www.gde.pl/Katalog_produktów/Wideodomofony_COMMAX/Jednoabonentowe/Kolorowe/System_interkomowy/724-Centrala_systemowa_CDS-4CM.html","http://www.gde.pl/files/objects/724/154/167.jpg",1]
[null,null,null,null,{"$f":"SUBTOTAL(9,E3:E21)","v":0}]

{"sheet":"Akcesoria_filtr","index":7,"n_rows":1,"n_cols":4,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Symbol","Nazwa","Link","Link foto"]

{"sheet":"Monitory_cennik","index":8,"n_rows":32,"n_cols":8,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Marka",null,"Symbol","Zdjęcie","Nazwa","Opis","Cena detal netto","Cena detal brutto"]
["COMMAX",null,"CDV-1020AE",null,"Monitor CDV-1020AE","Monitor kolorowy głośnomówiący z serii \"Fine View\" z obsługą dwóch wejść, ekran dotykowy LCD 10,2\" z doświetleniem LED, nagroda \"iF product design award\", współpraca z kamerami CCTV - funkcja PIP (obraz w obrazie), menu OSD, wbudowany moduł pamięci 128 obrazów, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",2399,2950.77]
["COMMAX",null,"CDV-35A",null,"Monitor CDV-35A","Monitor kolorowy z serii \"Fine View\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 3,5\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC, możlliwość sterowania automatyką bramową",499,613.77]
["COMMAX",null,"CDV-35A(DC)",null,"Monitor CDV-35A(DC)","Monitor kolorowy z serii \"Fine View\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 3,5\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC, możlliwość sterowania automatyką bramową",539,662.97]
["COMMAX",null,"CDV-35U BLUE",null,"Monitor CDV-35U blue","Monitor kolorowy z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 3,5\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",679,835.17]
["COMMAX",null,"CDV-35U WHITE",null,"Monitor CDV-35U white","Monitor kolorowy z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 3,5\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",679,835.17]
["COMMAX",null,"CDV-35U(DC) BLUE",null,"Monitor CDV-35U(DC) blue","Monitor kolorowy z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 3,5\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",719,884.37]
["COMMAX",null,"CDV-35U(DC) WHITE",null,"Monitor CDV-35U(DC) white","Monitor kolorowy z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 3,5\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",719,884.37]
["COMMAX",null,"CDV-43N",null,"Monitor CDV-43N","Monitor kolorowy z serii \"Fine View\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 4,3\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",699,859.77]
["COMMAX",null,"CDV-43Q",null,"Monitor CDV-43Q","Monitor kolorowy głośnomówiący z serii \"Crystal\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 4,3\" z doświetleniem LED, przyciski sensoryczne, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",799,982.77]
["COMMAX",null,"CDV-43Q(DC)",null,"Monitor CDV-43Q(DC)","Monitor kolorowy głośnomówiący z serii \"Crystal\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 4,3\" z doświetleniem LED, przyciski sensoryczne, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",839,1031.97]
["COMMAX",null,"CDV-70AR3",null,"Monitor CDV-70AR3","Monitor kolorowy z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść i sterowaniem bramy, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",999,1228.77]
["COMMAX",null,"CDV-70K BLUE",null,"Monitor CDV-70K blue","Monitor kolorowy z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",849,1044.27]
["COMMAX",null,"CDV-70K WHITE",null,"Monitor CDV-70K white","Monitor kolorowy z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",849,1044.27]
["COMMAX",null,"CDV-70K(DC) BLUE",null,"Monitor CDV-70K(DC) blue","Monitor kolorowy z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",889,1093.47]
["COMMAX",null,"CDV-70K(DC) WHITE",null,"Monitor CDV-70K(DC) white","Monitor kolorowy z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",889,1093.47]
["COMMAX",null,"CDV-70KM BLUE",null,"Monitor CDV-70KM blue","Monitor kolorowy z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC, wbudowany czytnik kart",1199,1474.77]
["COMMAX",null,"CDV-70KM WHITE",null,"Monitor CDV-70KM white","Monitor kolorowy z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",1199,1474.77]
["COMMAX",null,"CDV-70KR3 BLUE",null,"Monitor CDV-70KR3 blue","Monitor kolorowy z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść i sterowaniem bramy, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",899,1105.77]
["COMMAX",null,"CDV-70P",null,"Monitor CDV-70P","Monitor kolorowy głośnomówiący z serii \"Fine View\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTS",949,1167.27]
["COMMAX",null,"CDV-70P(DC)",null,"Monitor CDV-70P(DC)","Monitor kolorowy głośnomówiący z serii \"Fine View\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTS",989,1216.47]
["COMMAX",null,"CDV-70U BLUE",null,"Monitor CDV-70U blue","Monitor kolorowy głośnomówiący z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTS",1399,1720.77]
["COMMAX",null,"CDV-70U WHITE",null,"Monitor CDV-70U white","Monitor kolorowy głośnomówiący z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",1399,1720.77]
["COMMAX",null,"CDV-70U(DC) BLUE",null,"Monitor CDV-70U(DC) blue","Monitor kolorowy głośnomówiący z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTS",1439,1769.97]
["COMMAX",null,"CDV-70U(DC) WHITE",null,"Monitor CDV-70U(DC) white","Monitor kolorowy głośnomówiący z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTS",1439,1769.97]
["COMMAX",null,"CDV-70UM BLUE",null,"Monitor CDV-70UM blue","Monitor kolorowy głośnomówiący z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść oraz dwóch kamer CCTV, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, współpraca z kamerami CCTV - funkcja PIP (obraz w obrazie), menu OSD, wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów na karcie microSD, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",1799,2212.77]
["COMMAX",null,"CDV-70UM WHITE",null,"Monitor CDV-70UM white","Monitor kolorowy głośnomówiący z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść oraz dwóch kamer CCTV, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, współpraca z kamerami CCTV - funkcja PIP (obraz w obrazie), menu OSD, wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów na karcie microSD, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",1799,2212.77]
["COMMAX",null,"CDV-71AM",null,"Monitor CDV-71AM","Monitor kolorowy głośnomówiący z serii \"Fine View\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, współpraca z kamerami CCTV - funkcja PIP (obraz w obrazie), menu OSD, wbudowany moduł pamięci 128 obrazów, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",1349,1659.27]
["COMMAX",null,"CDV-71BE",null,"Monitor CDV-71BE","Monitor kolorowy z serii \"Fine View\" z obsługą czterech wejść, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, nagroda \"iF product design award\", wbudowany moduł pamięci 128 obrazów, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",1699,2089.77]
["COMMAX",null,"CDV-71UM WHITE",null,"Monitor CDV-701M white","Monitor kolorowy głośnomówiący z serii \"Blue Crystal\" z obsługą dwóch wejść oraz dwóch kamer CCTV, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, współpraca z kamerami CCTV - funkcja PIP (obraz w obrazie), menu OSD, wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów na karcie microSD, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",1799,2212.77]
["COMMAX",null,"CMV-43A",null,"Monitor CMV-43A","Monitor kolorowy głośnomówiący z serii \"Fine View\" z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, współpraca z kamerami CCTV - funkcja PIP (obraz w obrazie), menu OSD, wbudowany moduł pamięci 128 obrazów, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC",1349,1659.27]
["COMMAX",null,"CAV-71B",null,"Monitor CAV-71B","Monitor kolorowy systemu interkomowego z obsługą czterech wejść i selektywną łącznością z pozostałymi monitorami, ekran LCD 7\" z doświetleniem LED, współpraca z centralą systemową CDS-4CM (wbudowany moduł pamięci 128 obrazów), nagroda \"iF product design award\", obsługa sygnału video PAL/NTSC",1499,1843.77]

{"sheet":"Kamery_cennik","index":9,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Marka",null,"Symbol","Zdjęcie","Nazwa","Opis","Cena detal netto","Cena detal brutto"]
[]
["COMMAX",null,"DRC-40KR2",null,"Kamera DRC-40KR2","kamera kolorowa z regulacją kąta widzenia, z dwoma wyjściami przekaźnikowymi",469,576.87]
["COMMAX",null,"DRC-41UN",null,"Kamera DRC-41UN","kamera kolorowa z pełną regulacją kąta widzenia",559,687.56999999999994]
["COMMAX",null,"DRC-4CANs",null,"Kamera DRC-4CANs","kamera kolorowa z pełną regulacją kąta widzenia",559,687.56999999999994]
["COMMAX",null,"DRC-4CGN2",null,"Kamera DRC-4CGN2","kamera kolorowa z ukrytym obiektywem typu PIN-HOLE",399,490.77]
["COMMAX",null,"DRC-4CHC",null,"Kamera DRC-4CHC","kamera kolorowa z pełną regulacją kąta widzenia",559,687.56999999999994]
["COMMAX",null,"DRC-4CHC/RFID",null,"Kamera DRC-4CHC/RFID","kamera kolorowa z pełną regulacją kąta widzenia z czytnikiem kart/breloków",779,958.17]
["COMMAX",null,"DRC-4CPN2",null,"Kamera DRC-4CPN2","kamera kolorowa z ukrytym obiektywem typu PIN-HOLE",439,539.97]
["COMMAX",null,"DRC-4FC",null,"Kamera DRC-4FC","kamera kolorowa z pełną regulacją kąta widzenia",399,490.77]
["COMMAX",null,"DRC-4G",null,"Kamera DRC-4G","Kamera jednoabonentowa natynkowa",349,429.27]

{"sheet":"Akcesoria_cennik","index":10,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Marka",null,"Symbol","Zdjęcie","Nazwa","Opis","Cena detal netto","Cena detal brutto"]
["SCOT",null,"ES-S12AC/DC",null,"Elektrozaczep ES-S12AC/DC","Elektrozaczep standardowy (NC), symetryczny, 12V AC/DC, regulacja języka.  Listwa mocująca 100mm GRATIS",79,97.17]
["COMMAX",null,"DP-4VHP",null,"Unifon DP-4VHP","unifon do systemu videodomofonowego analogowego",89,109.47]
[null,null,"MD-KAM2",null,"Moduł przekaźnika MD-KAM2","Moduł rozszerzający ilość wejść do systemów analogowych COMMAX",199,244.77]
[null,null,"MD-KAM4",null,"Moduł przekaźnika MD-KAM4","Moduł rozszerzający ilość wejść do systemów analogowych COMMAX",299,367.77]
[null,null,"MD-RA-1",null,"Moduł przekaźnika MD-RA-1","Moduł przekaźnikowy do monitorów analogowych COMMAX",79,97.17]
[null,null,"MD-RA-4",null,"Moduł przekaźnika MD-RA-4","Moduł przekaźnikowy do monitorów analogowych COMMAX",89,109.47]
[null,null,"MD-WW2",null,"Moduł aktywnego rozgałęźnika wideo MD-WW2",null,89,109.47]
[null,null,"MD-ZK12",null,"Moduł zabezpieczenia kamery MD-ZK12","Moduł zabezpieczenia przeciwprzepięciowego do wideodomofonów COMMAX i ABAXO",79,97.17]
[null,null,"MD-ZM12",null,"Moduł zabezpieczenia monitora MD-ZM12","Moduł zabezpieczenia przeciwprzepięciowego do wideodomofonów COMMAX i ABAXO",69,84.87]
["COMMAX",null,"OS-1ns",null,"Osłona OS-1ns","Aluminiowa osłona do montażu natynkowego stacji bramowych: DRC-4BAN, DRC-4CAN, DR-2AN, DR-3AC. Dostępna w kolorze srebrnym lub złotym.",90,110.7]
["COMMAX",null,"OS-1ps",null,"Osłona OS-1ps","Aluminiowa osłona do montażu podtynkowego stacji bramowych: DRC-4BAN, DRC-4CAN, DR-2AN, DR-3AC. Dostępna w kolorze srebrnym lub złotym.",52,63.96]
["COMMAX",null,"OS-5n",null,"Osłona OS-5n","Aluminiowa osłona do montażu natynkowego stacji bramowych: DRC-4FC, DRC-4FB. Dostępna w kolorze srebrnym.",96,118.08]
["COMMAX",null,"OS-5p",null,"Osłona OS-5p","Aluminiowa osłona do montażu podtynkowego stacji bramowych: DRC-4FC, DRC-4FB. Dostępna w kolorze srebrnym.",58,71.34]
["COMMAX",null,"OS-8n",null,"Osłona OS-8n","Aluminiowa osłona do montażu natynkowego kamery DRC-41UN",96,118.08]
["COMMAX",null,"OS-8p",null,"Osłona OS-8p","Aluminiowa osłona do montażu podtynkowego kamery DRC-41UN",52,63.96]
["SCOT",null,"DE-06-12WL",null,"Zasilacz DE-06-12WL","Zasilacz zewnętrzny 12V AC",42,51.66]
["COMMAX",null,"RF-2A",null,"Zasilacz RF-2A","zasilacz 24V DC",134,164.82]
["COMMAX",null,"RF-1A",null,"Zasilacz RF-1A","zasilacz 12V DC",134,164.82]
["COMMAX",null,"CDS-4CM",null,"Centrala systemowa CDS-4CM","Centrala systemowa do systemu interkomowego",1499,1843.77]